		«СОГЛАСОВАНО»
Исполнитель:
ООО «Аргумент»



__________ Волобуев А.В.
«  »                202 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик:
ООО «        »



_____________ Сорокин А. И.
«  »                202 г.



	


		










ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-экологических изысканий 
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Основание для выполнения работ
	Договор подряда №   от «  »                202 г.

	2. Наименование объекта
	

	3. Идентификационные сведения об объекте:
- назначение

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
- возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой осуществляться строительство объекта
- принадлежность к опасным производственным объектам
- пожарная и взрывопожарная опасность объекта


- уровень ответственности зданий и сооружений
	
Образование и наука

Не принадлежит



Выявляется в процессе изысканий



Не принадлежит

Определить при проектировании в соответствии с ст.25 от 22.07.2008 №123-ФЗ

[bookmark: _GoBack]Нормальный

	4. Идентификационные сведения о Заказчике
	ООО «       »
Юридический адрес:  
ИНН  
ОГРН  
КПП  
e-mail:  
тел/факс: 

	5. Идентификационные сведения об Исполнителе
	ООО «АРГУМЕНТ»
Юридический адрес: 602251, Владимирская область, г.о. округ Муром, г. Муром, ш. Карачаровское, д. 5
ИНН 3300023967
ОГРН 1253300004935
КПП 330001001
e-mail: geo.argument@mail.ru
тел/факс +7 901 484-08-63

	6. Вид градостроительной деятельности (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж))
	Новое строительство 

	7. Цели и задачи инженерно-экологических изысканий
	Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов РФ

	8. Сведения об объекте
- стадия проектирования и изысканий

- срок изысканий 
	
Проектная и рабочая документация

октябрь 2025 г.

	9. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	

	10. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	


 да

	11. Сведения и данные о проектируемом объекте (объектах) 
	Приведены в Приложении Б

	12. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий
	Инженерно-экологические изыскания


	13. Сведения о ранее выполненных изысканиях
	Отсутствуют

	14. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания 
	1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
2. Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства;
Отбор проб выполнить в соответствии:
- почвы и грунты – ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ Р 58595-2019;
- поверхностные и подземные воды – ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 31861-2012;
- радиометрические поиски – МУ 2.6.1.2398-08;
- прочие параметрические исследования неионизиру-ющих излучений, в соответствии с п.8.1.4 СП 47.13330.2016, п 5.2 СП 502.1325800.2021, СП 11-102-97

	[bookmark: _Hlk517957928]15. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Лабораторные, радиологические и параметрические исследования выполнить с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий.

Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения не предъявляется.

	16. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации
	При эксплуатации объекта возможен пожар. Залповых выбросов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф не предвидится

	17. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
- в период строительства




- в период эксплуатации
	




выбросы в атмосферный воздух при работе
строительной техники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова

выбросы в атмосферный воздух при парковке личного и гостевого автотранспорта

	17. Основные требования к оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта
	Получение исходных материалов, определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых антропогенных воздействий для раздела проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" – ПМ ООС

	16. Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий



- количество экземпляров в электронном виде:

Требования к передаче материалов на цифровых носителях
	Результаты инженерных изысканий должны оформляться в виде технического отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF и
- чертежи – формат .dwg, 
- текстовая документация –.doc. 


Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	17. Сведения об объеме выполняемых работ
	Провести инженерно-экологические изыскания на исследуемом участке в объёме необходимом для проектирования с последующим прохождением экспертизы


Приложения к Заданию:
Приложение А – План.
Приложение Б – Технические характеристики объекта.





Приложение А

План 



Приложение Б

Краткая техническая характеристика объекта.

Таблица Б.1 – Здания и сооружения
	Номер сооружения по ГП
	Наименование сооружения,
уровень
ответственности (повышенный / нормальный / пониженный)
	Габариты
сооружения
(ДхШхВ, м)
	
Тип фундамента
(указать тип фундамента: столбчатый, ленточный, плитный, свайный)


	Глубина заложения фундамента
(м)
	Мощность сжимаемой толщи
(м)
	Нагрузки на фундамент
(для свайных фундаментов указать нагрузку на сваю)
	Способ обустройства котлована
(естественный откос, шпунтовое ограждение, для шпунтового ограждения и стены в грунте указать глубину заложения и нагрузки)

	1
	Здание АБК (нормальный)
	18х9х7
	Свайный, плитный
	До 10 м
	До 10 м
	-
	-



Таблица Б.2 – Линейные объекты
	Номер по порядку
	Наименование сооружения,
уровень
ответственности (повышенный / нормальный / пониженный)
	Длинна (м)
	Диаметр (м)
	Глубина заложения (м)
	Материал труб (ПЭ, сталь и т.д.)
	Способ прокладки
	Примечания
(при различной глубине заложения указать глубину попикетно)

	1
	Водопровод, канализация
(нормальный)
	1200
	-
	2
	ПЭ
	Наземный
	



