		«СОГЛАСОВАНО»
Исполнитель:
ООО «Аргумент»



__________ Волобуев А.В.
«  »                202 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик:
ООО «        »



_____________ Сорокин А. И.
«  »                202 г.



	


		










ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геодезических изысканий 
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Основание для выполнения работ
	Договор подряда №   от «  »                202 г.

	2. Наименование объекта
	

	3. Идентификационные сведения об объекте:
- назначение

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
- возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой осуществляться строительство объекта
- принадлежность к опасным производственным объектам
- пожарная и взрывопожарная опасность объекта


- уровень ответственности зданий и сооружений
	
Образование и наука

Не принадлежит



Выявляется в процессе изысканий



Не принадлежит

Определить при проектировании в соответствии с ст.25 от 22.07.2008 №123-ФЗ

[bookmark: _GoBack]Нормальный

	4. Идентификационные сведения о Заказчике
	ООО «       »
Юридический адрес:  
ИНН  
ОГРН  
КПП  
e-mail:  
тел/факс: 

	5. Идентификационные сведения об Исполнителе
	ООО «АРГУМЕНТ»
Юридический адрес: 602251, Владимирская область, г.о. округ Муром, г. Муром, ш. Карачаровское, д. 5
ИНН 3300023967
ОГРН 1253300004935
КПП 330001001
e-mail: geo.argument@mail.ru
тел/факс +7 901 484-08-63

	6. Вид градостроительной деятельности (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж))
	Новое строительство 

	7. Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий
	Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов РФ

	8. Сведения об объекте
- стадия проектирования и изысканий

- срок изысканий 
	
Проектная и рабочая документация

октябрь 2025 г.

	9. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	

	10. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:

-система координат

- система высот
	


МСК-71

Балтийская, 1977 г.

	11. Сведения и данные о проектируемом объекте (объектах) 
	Участок работ площадью: 2,0 Га.

	12. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания


	13. Сведения о ранее выполненных изысканиях
	Отсутствуют

	14. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания 
	1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
2. Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства;
3. ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
4. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
5. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
6. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
7. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
8. ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

	[bookmark: _Hlk517957928]15. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Выполнить съемку местности в М 1:500, с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
Выполнить съемку существующих подземных и надземных коммуникаций.
Согласование с эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на планах существующих подземных коммуникаций и сооруже-ний.

Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения не предъявляется.

	16. Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий



- количество экземпляров в электронном виде:
Требования к передаче материалов на цифровых носителях
	Результаты инженерных изысканий должны оформляться в виде технического отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF и
- чертежи – формат .dwg, 
- текстовая документация –.doc. 


Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	17. Сведения об объеме выполняемых работ
	Провести инженерно-геодезические изыскания на исследуемом участке в объёме необходимом для проектирования с последующим прохождением экспертизы


Приложения к Заданию:
Приложение А – План.
Приложение Б – Технические характеристики объекта.





Приложение А
Обзорная схема с указанием границ инженерно-геодезических изысканий 



Условные обозначения:

- граница изысканий

